Погоджено Затверджено

Голова ППО Директор КЗ «Різуненківський ліцей»

КЗ «Різуненківський ліцей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Пизюн

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Беспала наказ від 20.06.2022р №29

протокол №7 від «23» червня 2022р

### ІНСТРУКЦІЯ №17

**З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ**

1. Галузь застосування.

Ця інструкція поширюється на спортивний зал ліцею і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в ньому. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками ліцею та відвідувачами.

**2. Вимоги пожежної безпеки.**

Вимоги пожежної безпеки до утримання території.

До всіх будівель і споруд ліцею має бути забезпечений вільний доступ.

На території на видних місцях мають бути встановлені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць розміщення первинних засобів пожежогасіння.

Усі будинки, будівлі, споруди і приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватись у чистоті.

Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишатися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м.

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати, у тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди**, гратів останні повинні розкриватися**, **розсуватися або зніматися**. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

**Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:**

– при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих ґрат і в будівлях з горючими перекриттями розташовані не нижче другого поверху;

– особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у т.ч. в забезпеченні потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справних засобів зв'язку, пожежної автоматики та сигналізації;

– має бути організоване чергування в залі членів добровільної пожежної дружини (ДПД) чи відповідальних чергових;

– не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, звуження проходів між рядами, установка в проходах додаткових стільців тощо.

Пожежні крани, які є у будинку, повинні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами однакового зними діаметра, а також важелем для полегшення відкривання вентиля, утримуватися справними і доступними для використання. Не рідше одною разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування.

Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, складеними у «гармошку» або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати, вони повинні мати отвори для провітрювання.

На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу «ПК», вказати порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони.

Влаштовуючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.

Будинок та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами загальнодержавних Правил пожежної безпеки в Україні, їх слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддаленого місця у приміщенні) до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м, але кількість вогнегасників повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

**Усі працівники установи повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.**

Горище, венткамери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце знаходження ключів.

Встановити контроль за тим, щоб був складений акт підрядною організацією після обробки дерев'яних конструкцій антипіренами.

Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

**Утримання інженерного обладнання**

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТЕЕ).

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік.

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центрального водяного опалення.

***Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи***

Після закінчення робочого дня відповідальні за пожежну безпеку кабінетів та працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі тощо).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

**3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі.**

У разі виявлення ознак пожежі на території працівник, який їх помітив, повинен:

– негайно повідомити про це Державну пожежну охорони (номер телефону для виклику пожежної охорони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

– повідомити про пожежу керівника (власника) та пожежну охорону установи (за їх наявності);

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та нших засобів пожежогасіння.

**Керівник** (власник) та пожежна охорона установи (за її наявності), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

– перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону;

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

– у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

– перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

– організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

З інструкцією ознайомлені \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| *ПАМ’ЯТКА*  **з правил пожежної безпеки в приміщенні** **спортивного залу**  1. Забороняється:  • користуватися електронагрівальними приладами (електроплитки, електрочайники, електрообігрівачі тощо);  • користуватися відкритим вогнем  (свічки, гасові лампи, «бенгальські вогні» тощо);  • зберігати та застосовувати легкозаймисті та горючі рідини (бензин, гас, ацетон тощо);  • залишати без догляду ввімкнені електроприлади;  • захаращувати приміщення горючими матеріалами;  • використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.  2. Виходячи з приміщення, необхідно:  • вимкнути електроприлади (телевізор, світло тощо);  • зачинити вікна, фрамуги, кватирки;  • замкнути приміщення на ключ.  3.У випадку пожежі:  • повідомити пожежну охорону по тел. - **101**;  • повідомити адміністрацію закладу;  • прийняти заходи щодо гасіння пожежі наявнимизасобами.  **4. Відповідальний за протипожежний стан в приміщенн**і  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# **ПЛАН**

***евакуації учнів та вихованців у разі винекнення пожежі***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва дії | Порядок і послідовність | Вчитель,  прізвище виконавця |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повідомлення про пожежу | У разі виявлення пожежі або її ознак необхідно негайно повідомити за телефоном до пожежної частини, підключити систему сповіщення людей про пожежу, повідомити керівника закладу, установи або працівника, що його заміщує |  |
| 2 | Евакуація учнів, вихованців з будівлі, що загорілася, порядок евакуації при різних варіантах | Негайно у разі виявлення пожежі або за сигналом сповіщення (зазначається вид сигналу) всі учні мають виводитися назовні через коридори і виходити згідно з планом |  |
| 3 | Звіряння списочного складу з фактичною наявністю евакуйованих з будівлі | Усі евакуйовані з будівлі перевіряються за наявними в класах, групах поіменними списками |  |
| 4 | Пункти розміщення евакуйованих учнів, вихованців | У денний час евакуйовані розміщуються у будівлі (зазначити адресу). У нічний час вони евакуюються до будівлі (зазначити адресу) |  |
| 5 | Гасіння пожежі, яка виникла, працівниками закладу, установи до прибуття пожежної частини | Гасіння пожежі організовується негайно з моменту її виявлення і проводиться працівниками закладу, установи, не зайнятими евакуацією учнів, вихованців.  Для гасіння використовуються всі наявні засоби пожежогасіння |  |

**ПЛАН**

**приміщень закладу, установи з нанесенням шляхів евакуації**

(оформляється з урахуванням вимог **ГОСТ** 12.1.114-82)

*Примітка.* Шляхи слідування учнів, вихованців під час евакуації неповинніперетинатися і можуть змінюватися залежно від обставин, що склалися.

Завідуюча господарством Беспала Н.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада і підпис особи, що розробила план)

З планом евакуації і розподілом обов'язків ознайомлені:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)