Погоджено Затверджено

Голова ППО Директор КЗ «Різуненківський ліцей»

КЗ «Різуненківський ліцей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Пизюн

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Беспала наказ від 20.06.2022р №29

протокол №7 від «23» червня 2022р

.

**ІНСТРУКЦІЯ № 11**

**про заходи пожежної безпеки у приміщенні їдальні ліцею**

**1.Сфера застосування**

1.1.Дія цієї Інструкції поширюється на всі приміщення їдальні навчального закладу. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях.

1.2.Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання відповідальним за пожежну безпеку та всіма працівниками шкільної їдальні, а також учнями, що проходять виробничу практику.

**2.Вимоги пожежної безпеки**

2.1.Усі працівники їдальні під час прийняття на роботу та у процесі роботи мають проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.2.Приміщення їдальні слід постійно утримувати в чистоті та порядку.

2.3.Горючі відходи необхідно викидати до спеціально відведених сміттєзбірників у міру нагромадження та після закінчення роботи.

2.4.Кухонні плити та кип’ятильники потрібно очищати раз на тиждень.

2.5.До первинних засобів пожежогасіння, розміщених у приміщеннях їдальні, необхідно забезпечити вільний доступ.

2.6.Евакуаційні шляхи та виходи слід утримувати вільними, не захаращувати. Продукти й тару транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами їдальні, або в години, коли там немає учнів.

2.7.Розстановка столів у обідній залі не повинна перешкоджати евакуації людей у разі пожежі. Прохід, який веде до виходу з обідньої зали, а також проходи до місць за столами повинні бути завширшки не менше 1,35 м.

2.8.Перед початком навчального року кухонні печі повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Несправні кухонні печі до експлуатації не допускаються.

2.9. Електромережі, електроприлади слід експлуатувати лише справними, з урахуванням рекомендацій підприємств-виробників.

2.10. Під час вмикання електроплит і електрокотлів у електромережу вилка повинна щільно входити у гніздо розетки.

2.11. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів необхідно негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів для забезпечення їх пожежобезпечного стану.

2.12. У приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у горючій упаковці для підключення засобів механізації встановлювати лише триполюсні розетки із заземлювальним контактом.

2.13. У приміщеннях харчоблоку на відстані 0,15 м від радіаторів (приладів центрального опалення) слід ставити металеві огороджувальні решітки.

2.14. Обслуговування холодильних установок має здійснювати особа зі спеціальною підготовкою та призначена наказом по навчальному закладу.

2.15. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок.

2.16. У приміщеннях харчоблоку електричні світильники повинні мати скляні ковпаки.

2.17. У приміщеннях харчоблоку не дозволяється:

•влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні дроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;

•застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки у запобіжниках, прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські приміщення;

•залишати без нагляду ввімкнені кухонні плити, духові шафи й інші нагрівальні прилади;

•зберігати горючі матеріали, відходи, упаковку та контейнери в обідній залі та на шляхах евакуації;

•декорувати стіни обідньої зали горючими матеріалами та такими, що виділяють при горінні токсичні речовини;

•зберігати будь-які легкозаймисті та горючі речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджено.

2.18. Після закінчення робіт у приміщеннях харчоблоку слід:

•відключити всі електроустановки (крім холодильників);

**3.Обов’язки та дії працівників їдальні у разі виникнення пожежі**

3.1.Загоряння у приміщенні їдальні слід відразу ліквідувати.

3.2.У разі виникнення пожежі необхідно:

•негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

•сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;

•включити систему оповіщення людей про пожежу;

•розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей;

•вимкнути електромережу;

•вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

3.3.Після прибуття пожежних підрозділів необхідно забезпечити їм вільний доступ до місця, де виникла пожежа.

3.4.У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

Ознайомлена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Ознайомлена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Ознайомлена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)