Погоджено Затверджено

Голова ППО Директор КЗ «Різуненківський ліцей»

КЗ «Різуненківський ліцей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Пизюн

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Беспала наказ від 20.06.2022р №29

протокол №7 від «23» червня 2022р

**Інструкція № 3**

**про заходи пожежної безпеки у навчальних кабінетах**

1. **Сфера застосування**
   1. Ця Інструкція поширюється на всі навчальні кабінети, окрім кабінетів (лабораторій) хімії, фізики, комп’ютерних класів та навчальних майстерень, на які розробляються окремі інструкції. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях.
   2. Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання усіма працівниками та учнями навчального закладу, які перебувають у навчальних кабінетах (*далі* — кабінети).
2. **Вимоги пожежної безпеки**
   1. Кабінети повинні постійно утримуватися в чистоті.
   2. Розміщення меблів і обладнання у кабінетах не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння. У кабінетах слід розміщувати лише потрібні для забезпечення навчального процесу меблі та обладнання.
   3. Усі навчально-наочні засоби, які розміщуються у кабінетах, мають зберігатися у шафах, на стелажах чи стаціонарно встановлених стійках.
   4. Папір та інші легкозаймисті матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів; 0,5 м — від електросвітильників; 0,6 м — від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м— від приладів центрального опалення.
   5. Засоби протипожежного захисту слід утримувати справними. Всі працівники, які працюють у кабінетах, повинні вміти користуватись вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати їх місцезнаходження у кабінетах. Відстань від найвіддаленішого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.
   6. У кабінетах не допускається:

* використовувати електронагрівальні прилади, електрокаміни, праски, чайники, кип’ятильники тощо;
* застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) щодо переносних (пересувних) електропроводок;
* користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;
* використовувати вимикачі, штепсельні розетки не за призначенням, наприклад, для підвішування одягу та інших предметів;
* залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади;
* захаращувати підходи до засобів пожежогасіння.
  1. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.
  2. Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають негайно усуватись.
  3. Після закінчення занять учителі повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, вимкнувши електроживлення освітлення, приладів та обладнання.

1. **Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі**
   1. У разі виникнення пожежі дії працівників навчального закладу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і насамперед учнів, їх евакуацію та рятування.
   2. Працівник навчального закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов’язаний:

* негайно повідомити про це за телефоном **101** до пожежної охорони (при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище);
* сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує, та відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі;
* у найкоротший строк визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи;
* розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів та працівників з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
* вимкнути за потреби приймачі електроструму та вентиляцію;
* вжити заходів щодо гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.
  1. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:
* утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла;
* ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні;
* виставити пости безпеки на входах у будівлю, де виникла пожежа, щоб унеможливити повернення учнів і працівників до будівлі;
* перевірити за поіменним списком (за журналом обліку занять) наявність усіх евакуйованих з приміщення учнів;
* організувати зустріч підрозділів пожежної охорони

З інструкцієюознайомлений відповідальний

за пожежну безпеку кабінету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_