Погоджено Затверджено

Голова ППО Директор КЗ «Різуненківський ліцей»

КЗ «Різуненківський ліцей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Пизюн

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Беспала наказ від 20.06.2022р №29

протокол №7 від «23» червня 2022р

**ІНСТРУКЦІЯ № 20**

**з пожежної безпеки в приміщеннях харчоблоку ліцею**

**Галузь застосування**

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення харчоблоку, встановлює вимо­ги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення і виконання відповідальним за пожежну безпеку та всім пер­соналом, що знаходиться у приміщеннях харчоблоку.

Вимогу Інструкції зобов'язані виконувати також відвідувачі.

**1. Вимоги пожежної безпеки.**

* 1. Усі працівники харчо блоку під час принятья на роботу і в процесі праці мають проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
  2. Для забезпечення пожежної безпеки на харчоблоці необхідно:
     1. експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапара­туру тільки в технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;
     2. групові освітлювальні та силові щитки розміщувати поза залами або біля входу до них;
     3. у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, ін­ших електроприладів, газової апаратури (за її наявності) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан;
     4. у приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продук­тів у горючій упаковці для підключення засобів механізації встановлювати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;
     5. меблі та обладнання розміщувати таким чином, щоб забезпечити для виходу з приміщення вільний евакуаційний прохід шириною не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;
     6. евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, не захаращувати. Продукти й тару транспортувати шляхами, що не перетинаються з вихода­ми з харчоблоку;
     7. складувати продукти на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними шириною не менше 1 м, відстань між стінами та стела­жами або штабелями має бути не меншою 0,8 м;
     8. приміщення харчоблоку постійно утримувати в чистоті та порядку, го­рючі відходи викидати до спеціально відведених сміттєзбірників у міру на­копичення та після закінчення роботи;
     9. утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного за­хисту та зв'язку (пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні крани і первинні засоби пожежогасін­ня тощо), які є в харчоблоці;
     10. усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати, де вони знаходяться.
  3. На харчоблоці забороняється:
     1. влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електродроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;
     2. застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжни­ках, прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські при­міщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);
     3. встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в ме­режі аварійного (евакуаційного) освітлення;
     4. користуватись у приміщеннях електроводонагрівачем, чайником, са­моваром, праскою (крім спеціально відведених і обладнаних для цього міс­ць), залишати увімкненими без нагляду ці та інші електроприлади;
     5. застосовувати і зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали в підвальних приміщеннях і цокольних поверхах та в приміщеннях, що не ма­ють вікон або спеціальних засобів димовидалення;
     6. складувати горючі матеріали на відстані, меншій 0,5 м від електро­світильників, 0,6 м — від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 1 м — від електрощитів;
     7. палити та застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, смолоски­пи тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали;
     8. проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення відповід­ного дозволу та за наявності відвідувачів;
     9. вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимо­гами технології повинно працювати цілодобово).
  4. Кухар (завідувач виробництвом) перед завершенням роботи має особисто оглянути приміщення, переконатись у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері.
  5. Відповідальний за протипожежний стан приміщень харчоблоку призначається наказом ліцею.

1.6. Пожежні крани, первинні засоби пожежогасіння тощо) утримувати в справному стані,усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх розташування.

**2.Обов'язки та дії працівників кухні в разі виникнення пожежі**

2. У разі виявлення ознак пожежі працівник харчоблоку зобов'язаний:

2.1. негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (зателефо­нувати за номером 101), назвавши адресу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність у приміщенні, де вона сталася, людей, а та­кож своє прізвище;

2.2 повідомити про пожежу свого керівника та пожежну охорону устано­ви (за їх наявності);

2.3. вжити заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі з використан­ням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

2.4. Посадова особа та добровільна пожежна дружина установи (за її наявності), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

2.5. перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, поінформува­ти про

цю подію керівництво;

2.6. вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

2.7. за умови загрози життю людей негайно організувати евакуацію за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквіда­ції пожежі;

2.8 перевірити, чи оповіщено людей про пожежу;

2.9. забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь

у гасінні пожежі;

2.10.зустріти Службу порятунку, надати їм допомо­гу в локалізації та ліквідації пожежі.

2.11.Після прибуття Служби порятунку необхідно забезпечити їм безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

Відповідальний за пожежну безпеку приміщень кухні\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гудзенко Л.І.

З інструкцією ознайомлені:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

З інструкцією ознайомлені:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

З інструкцією ознайомлені:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_